**ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

Предмет на настоящата обществена поръчка (ОП) е извършване на строително-монтажни работи (СМР) във първо мъжко отделение(МО) , първо женско отделение (ЖО) и мъжко гериатрично отделение (МГПО) на ДПБ”Св.Иван Рилски ” гр.Нови Искър , ул.”Христо Ботев ” № 140

**Обект: РЕМОНТ НА ТРИ БОЛНИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ” – НОВИ ИСКЪР**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **НАИМЕНОВАНИЕ СМР** | **Мярка** | **К-во** |
| **I** | **РЕМОНТ ПЪРВО МЪЖКО ОТДЕЛЕНИЕ /МО/-първи етаж** |  |  |
|  | **1.КОРИДОР /МО/** |  |  |
| 1. | Почистване ( стъргане) стени и тавани от стара компроментирана боя | м2 | 580 |
| 2. | Частична шпакловка стена - 50 % от площта на стените | м2 | 180 |
| 3. | Частична шпакловка тавани - 50 % от площта на таваните | м2 | 120 |
| 4. | Полагане дълбоко проникващ груд по стени | м2 | 340 |
| 5. | Полагане дълбоко проникващ груд по тавани | м2 | 240 |
| 6. | Вътрешна латексова боя по стени | м2 | 340 |
| 7. | Вътрешна латексова боя по тавани | м2 | 240 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 8. | Почистване на врати от стара боя | м2 | 108 |
| 9. | Боядисване врати с блажна боя | м2 | 108 |
| 10. | Почистване радиатори от стара боя | бр. | 14 |
| 11. | Боядисване на радиатори с блажна боя | бр. | 14 |
| 12. | Почистване на метални врати от стара боя 2 бр. | м2 | 22 |
| 13. | Боядисване с бажна боя на метални врати 2 бр. | м2 | 22 |
| 14. | Изкъртване на стари теракотни плочки по под | м2 | 580 |
| 15. | Полагане на нови теракотни плочки по под | м2 | 580 |
|  | **2.РЕМОНТ 10 БОЛНИЧНИ СТАИ В МО** |  |  |
| 14. | Почистване ( стъргане) стени и тавани от стара компроментирана боя | м2 | 1000 |
| 15. | Частична шпакловка стена - 40 % от площта на стените | м2 | 300 |
| 16. | Частична шпакловка тавани - 40 % от площта на таваните | м2 | 100 |
| 17. | Полагане дълбоко проникващ груд по стени | м2 | 750 |
| 18. | Полагане дълбоко проникващ груд по тавани | м2 | 250 |
| 19. | Вътрешна латексова боя по стени | м2 | 750 |
| 20. | Вътрешна латексова боя по тавани | м2 | 250 |
| 21. | Демонтаж на стари водогрейни радиатори | бр. | 19 |
| 22. | Монтаж на нови водогрейни радиатори | бр. | 19 |
| 23. | Смяна на вертикални щрангове | м | 57 |
| 24. | Смяна на хоризонтални щрангове | м | 120 |
| 25. | Демонтаж на стара ел.инсталация | м | 560 |
| 26. | Монтаж на нова ел.инсталация | м | 560 |
| 27. | Монтаж на ново ел.табло етажно | бр. | 1 |
| 28. | Подмяна на метални решетки на прозорци с нови | бр. | 18 |
|  | **3.КОРИДОР И СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ МО** |  |  |
| 29. | Демонтаж и изкърпване на стари теракотни и фаянсови плочки в тоалетни /2 бр./ | м2 | 128 |
| 30. | Полагане на нови теракотни плочки по под и фаянсови плочки по стени в тоалетни /2 бр./ | м2 | 128 |
| 31. | Демонтаж на стара ел.инсталация в коридор и сервизни помещения | м | 460 |
| 32. | Монтаж на нова ел.инсталация в коридор и сервизни помещения | м | 460 |
| 33. | Монтаж на нови вертикални щрангове в коридор и сервизни помещения | м | 35 |
| 34. | Монтаж на нови водогрейни радиатори в коридор и сервизни помещения | бр. | 12 |
| 35. | Изкъртване на стари, счупени теракотни плочки на под в коридор | м2 | 120 |
| 36. | Монтаж на нови теракотни плочки на под в коридор | м2 | 120 |
| 37. | Изкъртване на стари, счупени теракотни плочки на тоалетни | м2 | 36 |
| 38. | Монтаж на нови теракотни плочки на тоалетни | м2 | 36 |
| 39. | Демонтаж, доставка и монтаж на нови моноблокове в тоалетните | бр. | 3 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **II** | **РЕМОНТ ПЪРВО ЖЕНСКО ОТДЕЛЕНИЕ /ЖО/- втори етаж /1.КОРИДОР/** |  |  |
|  |  |  |  |
| 40. | Почистване ( стъргане) стени и тавани от стара компроментирана боя | м2 | 580 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 41. | Частична шпакловка стена - 50 % от площта на стените | м2 | 180 |
| 42. | Частична шпакловка тавани - 50 % от площта на таваните | м2 | 180 |
| 43. | Полагане дълбоко проникващ груд по стени | м2 | 340 |
| 44. | Полагане дълбоко проникващ груд по тавани | м2 | 240 |
| 45. | Вътрешна латексова боя по стени | м2 | 340 |
| 46. | Вътрешна латексова боя по тавани | м2 | 240 |
| 47. | Почистване на врати от стара боя | м2 | 113 |
| 48. | Боядисване врати с блажна боя | м2 | 113 |
| 49. | Почистване радиатори от стара боя | бр. | 15 |
| 50. | Боядисване на радиатори с блажна боя | бр. | 15 |
| 51. | Изкъртване на стари теракотни плочки по под | м2 | 580 |
| 52. | Полагане на нови теракотни плочки по под | м2 | 580 |
|  | **2.РЕМОНТ 10 БОЛНИЧНИ СТАИ В ЖО** |  |  |
| 53. | Почистване ( стъргане) стени и тавани от стара компроментирана боя | м2 | 1000 |
| 54. | Частична шпакловка стена - 40 % от площта на стените | м2 | 300 |
| 55. | Частична шпакловка тавани - 40 % от площта на таваните | м2 | 100 |
| 56. | Полагане дълбоко проникващ груд по стени | м2 | 750 |
| 57. | Полагане дълбоко проникващ груд по тавани | м2 | 250 |
| 58. | Вътрешна латексова боя по стени | м2 | 750 |
| 59. | Вътрешна латексова боя по тавани | м2 | 250 |
| 60. | Демонтаж на балатум /10 болнични стаи/ | м2 | 250 |
| 61. | Доставка на балатум /5 болнични стаи/ | м2 | 130 |
| 62. | Монтаж на балатум /10 болнични стаи/ | м2 | 250 |
| 63. | Демонтаж на стари водогрейни радиатори | бр. | 19 |
| 64. | Монтаж на нови водогрейни радиатори | бр. | 19 |
| 65. | Смяна на вертикални щрангове | м | 57 |
| 66. | Смяна на хоризонтални щрангове | м | 120 |
| 67. | Демонтаж на стара ел.инсталация | м | 560 |
| 68. | Монтаж на нова ел.инсталация | м | 560 |
| 69. | Монтаж на ново ел.табло етажно | бр. | 1 |
| 70. | Подмяна на метални решетки на прозорци с нови | бр. | 18 |
|  | **3.СТОЛОВА И СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЖО** |  |  |
| 71. | Демонтаж, доставка и монтаж на нови моноблокове в тоалетните | бр. | 3 |
| 72. | Изкъртване на стари, счупени теракотни плочки на под в столовата | м2 | 10 |
| 73. | Монтаж на нови теракотни плочки на под в столовата | м2 | 10 |
| 74. | Демонтаж и изкърпване на стари теракотни и фаянсови плочки в тоалетни /2 бр./ | м2 | 128 |
| 75. | Полагане на нови теракотни плочки по под и фаянсови плочки по стени в тоалетни /2 бр./ | м2 | 128 |
| 76. | Демонтаж на стара ел.инсталация в коридор и сервизни помещения | м | 460 |
| 77. | Монтаж на нова ел.инсталация в коридор и сервизни помещения | м | 460 |
| 78. | Монтаж на нови вертикални щрангове в коридор и сервизни помещения | м | 35 |
| 79. | Монтаж на нови водогрейни радиатори в коридор и сервизни помещения | бр. | 12 |
| **III** | **РЕМОНТ МЪЖКО ГЕРИAТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ /МГПО/** |  |  |
|  | **1.КОРИДОР МГПО** |  |  |
| 80. | Почистване ( стъргане) стени от стара компроментирана боя | м2 | 150 |
| 81. | Почистване ( стъргане) тавани от стара компроментирана боя | м2 | 90 |
| 82. | Полагане дълбоко проникващ груд по стени | м2 | 120 |
| 83. | Полагане дълбоко проникващ груд по стени и таван | м2 | 240 |
| 84. | Вътрешна латексова боя по стени | м2 | 140 |
| 85. | Вътрешна латексова боя по тавани | м2 | 90 |
| 86. | Изкъртване на стари теракотни плочки по под | м2 | 110 |
| 87. | Полагане на нови теракотни плочки по под | м2 | 110 |
| 88. | Смяна на вертикални щрангове | м | 45 |
| 89. | Смяна на хоризонтални щрангове | м | 104 |
| 90. | Подмяна на радиатори водогрейни с нови панелни | бр. | 16 |
| 91. | Подмяна на стара водопроводна инсталация с нова | м | 80 |
|  | **2.РЕМОНТ 6 БОЛНИЧНИ СТАИ В МГПО** |  |  |
| 92. | Почистване ( стъргане) стени и тавани от стара компроментирана боя | м2 | 496 |
| 93. | Полагане дълбоко проникващ груд по стени | м2 | 360 |
| 94. | Полагане дълбоко проникващ груд по тавани | м2 | 136 |
| 95. | Вътрешна латексова боя по стени | м2 | 360 |
| 96. | Вътрешна латексова боя по тавани | м2 | 136 |
| 97. | Изкъртване на подкужушена външна мазилка | м2 | 30 |
| 98. | Полагане външна мазилка | м2 | 30 |
| 99. | Подмяна на улуци и водостоци | м. | 40 |
|  | **3.СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ МГПО** |  |  |
| 100. | Демонтаж на стари захранващи водопроводни тръби 1// /цол/ | м. | 40 |
| 101. | Доставка и монтаж на стари захранващи водопроводни тръби 1// /цол/ | м. | 40 |
| 102. | Демонтаж на стара водопроводна инсталация | м. | 12 |
| 103. | Доставка и монтаж на нови водопроводни тръби ½ // /цол/ | м. | 12 |
| 104. | Изкъртване на фаянсови плочки баня /болни/ | м2 | 16 |
| 105. | Доставка и залепване на нови на фаянсови плочки баня /болни/ | м2 | 16 |
| 106. | Демонтаж и изкърпване на стари теракотни и фаянсови плочки в тоалетни /2 бр./ | м2 | 128 |
| 107. | Полагане на нови теракотни плочки по под и фаянсови плочки по стени в тоалетни /2 бр./ | м2 | 128 |
|  |  |  |  |
|  | **10% непредвидени** |  |  |
|  |  |  |  |

Стоежът е трета категория съгласно чл.7 от Наредба №1 от 30.07.2003г. на номенклатурата на видовете строежи /ДВ бр.72/2003г./ във връзка с чл.6, ал.3, т.5 от същата.

СМР се изпълняват в условията на работещо при непрекъснат процес лечебно заведение и не следва да го нарушават по никакъв начин. Гаранционният им срок следва да е не по-кратък от този по Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /ДВ бр.72 от 2003г./

Изпълнителят спазва всички законови и подзаконови изисквания на нормативните актове и стандарти, регламентиращи този вид дейности и определящи необходимото ниво на качество, което трябва да бъде постигнато. Той влага строителни материали и изделия, които отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България /ДВ бр.14/2015г. изм./. Съответствието се удостоверява по реда на наредбата.

Изпълнителят използва всички средства за опазване на околната среда при изпълнение на СМР.

Генерираните отпадъци се извозват и депонират за негова сметка от лице, получило надлежно разрешение по Закона за управление на отпадъците при строго спазване на екологичното законодателство, като изпълнителят определя това лице и урежда отношенията си с него, без намесата на възложителя.

По време на строителството строителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр.72/2003г./ и относимите норми за здравословни и безопасни условия на труд.

ИЗГОТВИЛ: ……………..

/Румен Георгиев – зав.техническа служба/